<!--
    Yamaha FS1R.

    Changed: 17Nov2019, 20Nov2019, 21Nov2019, 22Nov2019, 24Nov2019, 25Nov2019, 26Nov2019
             09Jul2021, 02Oct2022, 24Sep2023

    Note: - MIDI channels 1..4 correspond to parts 1..4
          - data nr  500.. 599  : performance part
          - data nr 1000..1110  : voice common
          - data nr 2000..2099  : voiced op 1
          - data nr 2100..2199  : unvoiced op 1
          - data nr 2200..2299  : voiced op 2
          - data nr 2300..2399  : unvoiced op 2
          - data nr 2400..2499  : voiced op 3
          - data nr 2500..2599  : unvoiced op 3
          - data nr 2600..2699  : voiced op 4
          - data nr 2700..2799  : unvoiced op 4
          - data nr 2800..2099  : voiced op 5
          - data nr 2900..2199  : unvoiced op 5
          - data nr 3000..3099  : voiced op 6
          - data nr 3100..3199  : unvoiced op 6
          - data nr 3200..3299  : voiced op 7
          - data nr 3300..3399  : unvoiced op 7
          - data nr 3400..3499  : voiced op 8
          - data nr 3500..3599  : unvoiced op 8
  -->

<MIDISynthProfile
  id="yamaha_fs1r"
  caption="Yamaha FS1R"
  inherit=0
  syxPatchSize=660
  tsl="syntheditor_yamaha_fs1r_montage.tsl"
  dataClass="MIDISynthProfileDataFS1R"
  formClass="EditMIDISynthFormFS1R"
  multiTimbral=1
  >

  <!-- CC -->
  <cc ctl=1   id=cc_modulation_msb      caption="Modulation MSB"        class=value/>
  <cc ctl=2   id=cc_breathcontrol_msb   caption="Breath Control MSB"    class=value/>
  <cc ctl=4   id=cc_footcontrol_msb     caption="Foot Control MSB"      class=value/>
  <cc ctl=5   id=cc_portamentotime_msb  caption="Portamento Time MSB"   class=value/>
  <cc ctl=7   id=cc_volume_msb          caption="Volume MSB"            class=value/>
  <cc ctl=10  id=cc_panorama_msb        caption="Panorama MSB"          class=value/>
  <cc ctl=11  id=cc_expression_msb      caption="Expression MSB"        class=value/>

  <!-- (note) the ctrlmatrix is stored in the performance and is currently only editable on the synth itself -->
  <!-- (note) my personal (static) ctrlmatrix setup is stated in () -->
  <cc ctl=16  id=cc_kn1             caption="KN1 (FEG Depth)"    class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=17  id=cc_kn2             caption="KN2 (PEG InitLvl)"  class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=18  id=cc_kn3             caption="KN3 (V/N Balance)"  class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=19  id=cc_kn4             caption="KN4 (Pitch Bias)"   class=value celRange=M64_P63/>

  <cc ctl=20  id=cc_mc1             caption="MC1 (Amp EG Bias)"  class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=21  id=cc_mc2             caption="MC2 (Freq Bias)"    class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=22  id=cc_mc3             caption="MC3 (V Bandwidth)"  class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=23  id=cc_mc4             caption="MC4 (N Bandwidth)"  class=value celRange=M64_P63/>

  <!-- see system settings -->
  <cc ctl=24  id=cc_formant         caption="Formant"          class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=25  id=cc_fm              caption="FM"               class=value celRange=M64_P63/>

  <cc ctl=64  id=cc_sustain         caption="Sustain SW"       class=value celRange=BINARY_127 celStyle=HI_NIBL/>
  <cc ctl=65  id=cc_portamentosw    caption="Portamento SW"    class=value celRange=BINARY_127 celStyle=HI_NIBL/>

  <cc ctl=71  id=cc_vcf_res         caption="VCF Resonance"    class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=72  id=cc_rls_time        caption="Release Time"     class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=73  id=cc_atk_time        caption="Attack Time"      class=value celRange=M64_P63/>
  <cc ctl=74  id=cc_vcf_cutoff      caption="VCF Cutoff"       class=value celRange=M64_P63/>

  <cc ctl=91  id=cc_rev_send        caption="Reverb Send"      class=value celRange=M64_P63/>

  <cc ctl=93  id=cc_var_send        caption="Variation Send"   class=value celRange=M64_P63/>

  <!-- NRPN -->
  <nrpn id=lfo1_speed         nr=136  caption="LFO 1 Speed"   min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="LFO 1 Speed (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=lfo1_pmod          nr=137  caption="LFO 1 PMod"    min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="LFO 1 Pitch Modulation (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=lfo1_delay         nr=138  caption="LFO 1 Delay"   min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="LFO 1 Delay (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=lfo2_speed         nr=139  caption="LFO 2 Speed"   min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="LFO 2 Speed (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=lfo2_fltmod        nr=140  caption="LFO 2 Flt Mod" min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="LFO 2 Filter Modulation (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=flt_freq           nr=160  caption="Filter Freq"   min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="LFO 2 Filter Freq (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=flt_res            nr=161  caption="Filter Res"    min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="LFO 2 Filter Res (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=atk_time           nr=227  caption="Attack Time"   min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="Attack Time (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=dcy_time           nr=228  caption="Decay Time"    min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="Decay Time (-64..+63)"
	     />

  <nrpn id=rls_time           nr=230  caption="Release Time"  min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	     info="Release Time (-64..+63)"
	     />

  <!-- RPN -->
  <rpn id=pb_range            nr=0    caption="Release Time"  min=0 max=24  celRange=HEX class=value
	    info="Pitchbend Range (-24..+24)"
	    />

  <rpn id=detune              nr=1    caption="Detune"        min=0 max=127 celRange=M64_P63 class=value
	    info="Detune (-64..+63)"
	    />

  <rpn id=noteshift           nr=2    caption="Note Shift"    min=40 max=88 celRange=M64_P63 class=value
	    info="Note Shift (Transpose) (-24..+24)"
	    />



  <!-- Virtual (editor) params -->

  <editgroup caption="Part"/>
  <syxoff shift=0/>

  <rpn id=d_formant
        nr=529
        syxOff=0x1D
        caption="Formant"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_fm
        nr=530
        syxOff=0x1E
        caption="FM"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=1
        />

  <editsubgroup caption="MIDI"/>
  <rpn id=d_pp_bank
        nr=501
        syxOff=0x01
        caption="Bank"
        min=0
        max=12
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="off;Int;PrA;PrB;PrC;PrD;PrE;PrF;PrG;PrH;PrI;PrJ;PrK"
        />

  <rpn id=d_pp_prg
        nr=502
        syxOff=0x02
        caption="Prg.Nr"
        min=0
        max=127
        bias=-1
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_pp_recv_ch
        nr=503
        syxOff=0x04
        caption="Recv.Ch"
        min=0
        max=127
        bias=-1
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_pp_recv_ch_max
        nr=504
        syxOff=0x03
        caption="Recv.Ch Max"
        min=0
        max=127
        bias=-1
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_sustain_recv_sw
        nr=546
        syxOff=0x2D
        caption="Sustain Recv Sw"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <editsubgroup caption="Voice"/>
  <rpn id=d_pp_note_reserve
        nr=500
        syxOff=0x00
        caption="Voice Reserve"
        min=0
        max=32
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_pp_monopoly
        nr=505
        syxOff=0x05
        caption="Voice Mode"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Mono;Poly"
        />

  <rpn id=d_pp_monoprio
        nr=506
        syxOff=0x06
        caption="Mono Priority"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Last;Top;Bottom;First"
        />

  <rpn id=d_vel_depth
        nr=512
        syxOff=0x0C
        caption="Vel Depth"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_vel_offset
        nr=513
        syxOff=0x0D
        caption="Vel Offset"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <editsubgroup caption="Limits"/>
  <rpn id=d_notelimit_lo
        nr=515
        syxOff=0x0F
        caption="Note Limit Lo"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_notelimit_hi
        nr=516
        syxOff=0x10
        caption="Note Limit Hi"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_vel_limit_lo
        nr=543
        syxOff=0x2A
        caption="Velocity Limit Lo"
        min=1
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_vel_limit_hi
        nr=544
        syxOff=0x2B
        caption="Velocity Limit Hi"
        min=1
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_expr_limit_lo
        nr=545
        syxOff=0x2C
        caption="Expression Limit Lo"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <editsubgroup caption="Pitch"/>
  <rpn id=d_pp_noteshift
        nr=508
        syxOff=0x08
        caption="Note Shift"
        min=0
        max=48
        bias=24
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_pp_detune
        nr=509
        syxOff=0x09
        caption="Detune"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=M64_P63
        />

  <rpn id=d_porta_sw
        nr=536
        syxOff=0x24
        syxBitOff=0
        syxBitNum=1
        caption="Portamento Sw"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_porta_mode
        nr=537
        syxOff=0x24
        syxBitOff=1
        syxBitNum=1
        caption="Portamento Mode"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Fingered;Fulltime"
        />

  <rpn id=d_porta_time
        nr=538
        syxOff=0x25
        caption="Portamento Time"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_pb_hi
        nr=539
        syxOff=0x26
        caption="PB Range Hi"
        min=0x10
        max=0x58
        class=value
        celRange=M64_P63
        />

  <rpn id=d_pb_lo
        nr=540
        syxOff=0x27
        caption="PB Range Lo"
        min=0x10
        max=0x58
        class=value
        celRange=M64_P63
        />


  <editsubgroup caption="Mixer"/>
  <rpn id=d_pp_vu_balance
        nr=510
        syxOff=0x0A
        caption="V/N Balance"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=M64_P63
        />

  <rpn id=d_pp_volume
        nr=511
        syxOff=0x0B
        caption="Volume"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_pan
        nr=514
        syxOff=0x0E
        caption="Pan (-64=rnd)"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=M64_P63
        />

  <rpn id=d_pan_scl
        nr=541
        syxOff=0x28
        caption="Pan Scaling"
        min=0
        max=0x64
        bias=50
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_drylevel
        nr=517
        syxOff=0x11
        caption="Dry Level"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_var_send
        nr=518
        syxOff=0x12
        caption="Variation Send"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_rev_send
        nr=519
        syxOff=0x13
        caption="Reverb Send"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_insert_sw
        nr=520
        syxOff=0x14
        caption="Insert Sw"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <editsubgroup caption="LFO"/>

  <rpn id=d_lfo1_rate
        nr=521
        syxOff=0x15
        caption="LFO1 Rate"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_lfo1_delay
        nr=523
        syxOff=0x17
        caption="LFO1 Delay"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_lfo1_pmod_amt
        nr=522
        syxOff=0x16
        caption="LFO1 PitchMod Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_pan_lfo_depth
        nr=542
        syxOff=0x29
        caption="Pan LFO Depth"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_lfo2_rate
        nr=547
        syxOff=0x2E
        caption="LFO2 Rate"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />

  <rpn id=d_lfo2_mod_amt
        nr=548
        syxOff=0x2F
        caption="LFO2 Mod Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=5
        />


  <editsubgroup caption="Filter"/>

  <rpn id=d_pp_filtersw
        nr=507
        syxOff=0x07
        caption="Filter Sw"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_flt_cutoff
        nr=524
        syxOff=0x18
        caption="Flt Cutoff"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        />

  <rpn id=d_flt_res
        nr=525
        syxOff=0x19
        caption="Flt Reso"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        />

  <rpn id=d_feg_amt
        nr=531
        syxOff=0x1F
        caption="FEG Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        />

  <editsubgroup caption="EG"/>

  <rpn id=d_eg_atk_time
        nr=526
        syxOff=0x1A
        caption="EG Attack Time"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=5
        />

  <rpn id=d_eg_dcy_time
        nr=527
        syxOff=0x1B
        caption="EG Decay Time"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=6
        />

  <rpn id=d_eg_rls_time
        nr=528
        syxOff=0x1C
        caption="EG Release Time"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_peg_init_lvl
        nr=532
        syxOff=0x20
        caption="PEG Initial Level"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=8
        />

  <rpn id=d_peg_atk_time
        nr=533
        syxOff=0x21
        caption="PEG Attack Time"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=9
        />

  <rpn id=d_peg_rls_level
        nr=534
        syxOff=0x22
        caption="PEG Release Level"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=8
        />

  <rpn id=d_peg_rls_time
        nr=535
        syxOff=0x23
        caption="PEG Release Time"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=9
        />




  <editgroup caption="Voice"/>
  <syxoff shift=52/>

  <rpn id=d_vcom_cat
        nr=1000
        syxOff=0x0E
        caption="Category"
        min=0
        max=22
        class=value
        celRange=0_127
        editOptions="-;Pf;Cp;Or;Gt;Ba;St;En;Br;Rd;Pi;Ld;Pd;Fx;Et;Pc;Se;Dr;Sc;Vo;Co;Wv;Sq"
        />

  <editsubgroup caption="LFO"/>
  <rpn id=d_vcom_lfo1_wave
        nr=1001
        syxOff=0x10
        caption="LFO1 Wave"
        min=0
        max=5
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Tri;SawDn;SawUp;Sqr;Sin;S/H"
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo1_speed
        nr=1002
        syxOff=0x11
        caption="LFO1 Speed"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=8
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo1_delay
        nr=1003
        syxOff=0x12
        caption="LFO1 Delay"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=9
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo1_keysync
        nr=1004
        syxOff=0x13
        caption="LFO1 KeySync"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo1_pmod_amt
        nr=1005
        syxOff=0x15
        caption="LFO1 PitchMod Depth"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo1_amod_amt
        nr=1006
        syxOff=0x16
        caption="LFO1 AmpMod Depth"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo1_fmod_amt
        nr=1007
        syxOff=0x17
        caption="LFO1 FreqMod Depth"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo2_wave
        nr=1008
        syxOff=0x18
        caption="LFO2 Wave"
        min=0
        max=5
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Tri;SawDn;SawUp;Sqr;Sin;S/H"
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo2_speed
        nr=1110
        syxOff=0x19
        caption="LFO2 Speed"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=8
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo2_phase
        nr=1009
        syxOff=0x1C
        caption="LFO2 Phase"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="0°;90°;180°;270°"
        randLockBit=9
        />

  <rpn id=d_vcom_lfo2_keysync
        nr=1010
        syxOff=0x1D
        caption="LFO2 KeySync"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=10
        />

  <editsubgroup caption="Pitch"/>
  <!-- 0..48 => -24..+24 -->
  <rpn id=d_vcom_noteshift
        nr=1011
        syxOff=0x1E
        caption="Note Shift"
        min=0
        max=0x30
        bias=24
        class=value
        celRange=0_127
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_l0
        nr=1012
        syxOff=0x1F
        caption="Pitch EG Level 0"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=4
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_l1
        nr=1013
        syxOff=0x20
        caption="Pitch EG Level 1"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_l2
        nr=1014
        syxOff=0x21
        caption="Pitch EG Level 2"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />

  <!-- peg level 3 (out of sequence) -->
  <rpn id=d_vcom_peg_l3
        nr=1049
        syxOff=0x3E
        caption="Pitch EG Level 3"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=4
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_l4
        nr=1015
        syxOff=0x22
        caption="Pitch EG Level 4"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=4
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_t1
        nr=1016
        syxOff=0x23
        caption="Pitch EG Time 1"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=6
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_t2
        nr=1017
        syxOff=0x24
        caption="Pitch EG Time 2"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_t3
        nr=1018
        syxOff=0x25
        caption="Pitch EG Time 3"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_t4
        nr=1019
        syxOff=0x26
        caption="Pitch EG Time 4"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=6
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_velamt
        nr=1020
        syxOff=0x27
        caption="Pitch EG Vel.Sens"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=8
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_range
        nr=1046
        syxOff=0x3B
        caption="PEG Range"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="8va;2va;1va;1/2va"
        randLockBit=9
        />

  <rpn id=d_vcom_peg_timescl_amt
        nr=1047
        syxOff=0x3C
        caption="PEG TimeScl Depth"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=10
        />


  <editsubgroup caption="FSeq Voiced Sw"/>
  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_1
        nr=1028
        syxOff=0x29
        syxBitOff=0
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Voiced Sw 1"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_2
        nr=1027
        syxOff=0x29
        syxBitOff=1
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Voiced Sw 2"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_3
        nr=1026
        syxOff=0x29
        syxBitOff=2
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Voiced Sw 3"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_4
        nr=1025
        syxOff=0x29
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Voiced Sw 4"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_5
        nr=1024
        syxOff=0x29
        syxBitOff=4
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Voiced Sw 5"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_6
        nr=1023
        syxOff=0x29
        syxBitOff=5
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Voiced Sw 6"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_7
        nr=1022
        syxOff=0x29
        syxBitOff=6
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Voiced Sw 7"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_vsw_8
        nr=1021
        syxOff=0x28
        caption="FSeq Voiced Sw 8"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <editsubgroup caption="FSeq Unvoiced Sw"/>

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_1
        nr=1036
        syxOff=0x2B
        syxBitOff=0
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Unvoiced Sw 1"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_2
        nr=1035
        syxOff=0x2B
        syxBitOff=1
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Unvoiced Sw 2"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_3
        nr=1034
        syxOff=0x2B
        syxBitOff=2
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Unvoiced Sw 3"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_4
        nr=1033
        syxOff=0x2B
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Unvoiced Sw 4"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_5
        nr=1032
        syxOff=0x2B
        syxBitOff=4
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Unvoiced Sw 5"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_6
        nr=1031
        syxOff=0x2B
        syxBitOff=5
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Unvoiced Sw 6"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_7
        nr=1030
        syxOff=0x2B
        syxBitOff=6
        syxBitNum=1
        caption="FSeq Unvoiced Sw 7"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />

  <rpn id=d_vcom_fseq_uvsw_8
        nr=1029
        syxOff=0x2A
        caption="FSeq Unvoiced Sw 8"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        />


  <editgroup caption="Filter"/>

  <editsubgroup caption="Filter"/>

  <rpn id=d_vcom_flt_type
        nr=1111
        syxOff=0x54
        caption="Filter Type"
        min=0
        max=5
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="LPF24;LPF18;LPF12;HPF;BPF;BEF"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_cutoff
        nr=1092
        syxOff=0x57
        caption="Filter CutOff"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=2
        />

  <!-- 0..127 => -16..+100 -->
  <rpn id=d_vcom_flt_res
        nr=1090
        syxOff=0x55
        caption="Filter Res"
        min=0
        max=0x74
        bias=16
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=3
        />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_vcom_flt_res_velamt
        nr=1091
        syxOff=0x56
        caption="Filter Res Vel.Sens"
        min=0
        max=0xE
        bias=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=4
        />

  <!-- 0..24 => -12..+12 -->
  <rpn id=d_vcom_flt_gain
        nr=1098
        syxOff=0x5D
        caption="Filter Gain"
        min=0
        max=0x18
        bias=12
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />


  <editsubgroup caption="Filter EG"/>

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_amt
        nr=1099
        syxOff=0x64
        caption="Filter EG Depth"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=1
        />

  <!-- Filter EG Level 4 nr=1000 syxOff=0x65  (out of sequence, see below) -->

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_l1
        nr=1101
        syxOff=0x66
        caption="Filter EG Level 1"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=4
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_l2
        nr=1102
        syxOff=0x67
        caption="Filter EG Level 2"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_l3
        nr=1103
        syxOff=0x68
        caption="Filter EG Level 3"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=5
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_l4
        nr=1100
        syxOff=0x65
        caption="Filter EG Level 4"
        min=0
        max=0x64
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=4
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_t1
        nr=1104
        syxOff=0x69
        caption="Filter EG Time 1"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=6
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_t2
        nr=1105
        syxOff=0x6A
        caption="Filter EG Time 2"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_t3
        nr=1106
        syxOff=0x6B
        caption="Filter EG Time 3"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_t4
        nr=1107
        syxOff=0x6C
        caption="Filter EG Time 4"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=6
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_timescl
        nr=1109
        syxOff=0x6E
        syxBitOff=3
        syxBitNum=0
        caption="Filter EG Time Scaling"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=8
        />

  <editsubgroup caption="Modulation"/>

  <rpn id=d_vcom_flt_lfo1_amt
        nr=1094
        syxOff=0x59
        caption="Filter LFO1 Depth"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_lfo2_amt
        nr=1095
        syxOff=0x5A
        caption="Filter LFO2 Depth"
        min=0
        max=0x63
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_key_amt
        nr=1096
        syxOff=0x5B
        caption="Filter Kbd Depth"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_key_point
        nr=1097
        syxOff=0x5C
        caption="Filter Kbd Point"
        min=0
        max=0x7F
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=4
        />

  <rpn id=d_vcom_flt_eg_atktime_velamt
        nr=1108
        syxOff=0x6E
        syxBitOff=3
        syxBitNum=3
        caption="Filter EG Atk Time Vel.Sens"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=5
        />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_vcom_flt_eg_velamt
        nr=1093
        syxOff=0x58
        caption="Filter EG Vel.Sens"
        min=0
        max=0xE
        bias=7
        class=value
        celRange=0_127
        randLockBit=6
        />




  <editgroup caption="Formant"/>

  <editsubgroup caption="FCtrl 1"/>
  <!-- Formant Control 1 -->
  <rpn id=d_vcom_fctrl_1_op
        nr=1050
        syxOff=0x40
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FCtrl 1 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_1_voiced
        nr=1051
        syxOff=0x40
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FCtrl 1 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_1_dest
        nr=1052
        syxOff=0x40
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FCtrl 1 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_1_amt
        nr=1053
        syxOff=0x45
        caption="FCtrl 1 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- Formant Control 2 -->
  <editsubgroup caption="FCtrl 2"/>
  <rpn id=d_vcom_fctrl_2_op
        nr=1054
        syxOff=0x41
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FCtrl 2 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_2_voiced
        nr=1055
        syxOff=0x41
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FCtrl 2 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_2_dest
        nr=1056
        syxOff=0x41
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FCtrl 2 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_2_amt
        nr=1057
        syxOff=0x46
        caption="FCtrl 2 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- Formant Control 3 -->
  <editsubgroup caption="FCtrl 3"/>
  <rpn id=d_vcom_fctrl_3_op
        nr=1058
        syxOff=0x42
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FCtrl 3 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_3_voiced
        nr=1059
        syxOff=0x42
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FCtrl 3 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_3_dest
        nr=1060
        syxOff=0x42
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FCtrl 3 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_3_amt
        nr=1061
        syxOff=0x47
        caption="FCtrl 3 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- Formant Control 4 -->
  <editsubgroup caption="FCtrl 4"/>
  <rpn id=d_vcom_fctrl_4_op
        nr=1062
        syxOff=0x43
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FCtrl 4 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_4_voiced
        nr=1063
        syxOff=0x43
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FCtrl 4 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_4_dest
        nr=1064
        syxOff=0x43
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FCtrl 4 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_4_amt
        nr=1065
        syxOff=0x48
        caption="FCtrl 4 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- Formant Control 5 -->
  <editsubgroup caption="FCtrl 5"/>
  <rpn id=d_vcom_fctrl_5_op
        nr=1066
        syxOff=0x44
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FCtrl 5 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_5_voiced
        nr=1067
        syxOff=0x44
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FCtrl 5 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_5_dest
        nr=1068
        syxOff=0x44
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FCtrl 5 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fctrl_5_amt
        nr=1069
        syxOff=0x49
        caption="FCtrl 5 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />



  <editgroup caption="FM"/>

  <rpn id=d_vcom_alg
        nr=1037
        syxOff=0x2C
        caption="Algorithm"
        min=0
        max=0x57
        class=value
        celRange=0_127
        editOptions="1;2;.."
        randLockBit=10
        />

  <rpn id=d_vcom_voiced_fb
        nr=1048
        syxOff=0x3D
        caption="Voiced FB Depth"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=9
        />

  <editsubgroup caption="Voiced Lvl Correction"/>
  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op1
        nr=1038
        syxOff=0x2D
        caption="Voiced Level Correction Op1"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op2
        nr=1039
        syxOff=0x2E
        caption="Voiced Level Correction Op2"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op3
        nr=1040
        syxOff=0x2F
        caption="Voiced Level Correction Op3"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op4
        nr=1041
        syxOff=0x30
        caption="Voiced Level Correction Op4"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op5
        nr=1042
        syxOff=0x31
        caption="Voiced Level Correction Op5"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op6
        nr=1043
        syxOff=0x32
        caption="Voiced Level Correction Op6"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op7
        nr=1044
        syxOff=0x33
        caption="Voiced Level Correction Op7"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />

  <rpn id=d_vcom_vlvlcorr_op8
        nr=1045
        syxOff=0x34
        caption="Voiced Level Correction Op8"
        min=0
        max=0xF
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        randLockBit=7
        />


  <!-- nr=1049, syxOff=0x3E is PEG level 3 (see above -->

  <editsubgroup caption="FMCtrl 1"/>
  <!-- FM Control 1 -->
  <rpn id=d_vcom_fmctrl_1_op
        nr=1070
        syxOff=0x4A
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FMCtrl 1 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_1_voiced
        nr=1071
        syxOff=0x4A
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FMCtrl 1 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_1_dest
        nr=1072
        syxOff=0x4A
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FMCtrl 1 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_1_amt
        nr=1073
        syxOff=0x4F
        caption="FMCtrl 1 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- FM Control 2 -->
  <editsubgroup caption="FMCtrl 2"/>
  <rpn id=d_vcom_fmctrl_2_op
        nr=1074
        syxOff=0x4B
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FMCtrl 2 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_2_voiced
        nr=1075
        syxOff=0x4B
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FMCtrl 2 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_2_dest
        nr=1076
        syxOff=0x4B
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FMCtrl 2 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_2_amt
        nr=1077
        syxOff=0x50
        caption="FMCtrl 2 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- FM Control 3 -->
  <editsubgroup caption="FMCtrl 3"/>
  <rpn id=d_vcom_fmctrl_3_op
        nr=1078
        syxOff=0x4C
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FMCtrl 3 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_3_voiced
        nr=1079
        syxOff=0x4C
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FMCtrl 3 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_3_dest
        nr=1080
        syxOff=0x4C
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FMCtrl 3 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_3_amt
        nr=1081
        syxOff=0x51
        caption="FMCtrl 3 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- FM Control 4 -->
  <editsubgroup caption="FMCtrl 4"/>
  <rpn id=d_vcom_fmctrl_4_op
        nr=1082
        syxOff=0x4D
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FMCtrl 4 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_4_voiced
        nr=1083
        syxOff=0x4D
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FMCtrl 4 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_4_dest
        nr=1084
        syxOff=0x4D
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FMCtrl 4 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_4_amt
        nr=1085
        syxOff=0x52
        caption="FMCtrl 4 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />


  <!-- FM Control 5 -->
  <editsubgroup caption="FMCtrl 5"/>
  <rpn id=d_vcom_fmctrl_5_op
        nr=1086
        syxOff=0x4E
        syxBitOff=0
        syxBitNum=3
        caption="FMCtrl 5 Op"
        min=0
        max=7
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Op1;Op2;Op3;Op4;Op5;Op6;Op7;Op8"
        randLockBit=1
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_5_voiced
        nr=1087
        syxOff=0x4E
        syxBitOff=3
        syxBitNum=1
        caption="FMCtrl 5 Voiced"
        min=0
        max=1
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Voiced;Unvoiced"
        randLockBit=2
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_5_dest
        nr=1088
        syxOff=0x4E
        syxBitOff=4
        syxBitNum=2
        caption="FMCtrl 5 Dest"
        min=0
        max=3
        class=value
        celRange=LO_NIBL
        editOptions="Off;Out;Freq;Width"
        randLockBit=3
        />

  <rpn id=d_vcom_fmctrl_5_amt
        nr=1089
        syxOff=0x53
        caption="FMCtrl 5 Depth"
        min=0
        max=127
        class=value
        celRange=M64_P63
        randLockBit=4
        />

  <!-- FM Matrix -->
  <editgroup caption="FM Matrix"/>
  <widget id=fm_matrix uiClass=FMMatrix/>

  <!-- Operator 1 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 1"/>
  <syxoff shift=164/>

  <editsubgroup caption="Voiced1.Osc"/>

  <rpn id=d_op1v_spectral_form
       nr=2006
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op1v_keysync
       nr=2000
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op1v_frmt_bw
       nr=2010
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op1v_frmt_skirt
       nr=2008
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op1v_fseq_tracknr
       nr=2009
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced1.Freq"/>

  <rpn id=d_op1v_mode
       nr=2007
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op1v_freq_coarse
       nr=2002
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- (note) actually a ratio (*1.0 .. *1.99) -->
  <rpn id=d_op1v_freq_fine
       nr=2003
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1v_freq_notescl
       nr=2004
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op1v_detune
       nr=2011
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op1v_fmt_transpose
       nr=2001
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced1.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op1v_feg_init_val
       nr=2023
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1v_feg_atk_val
       nr=2012
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1v_feg_atk_time
       nr=2013
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op1v_feg_dcy_time
       nr=2014
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced1.EG"/>
  <rpn id=d_op1v_eg_l1
       nr=2015
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_l2
       nr=2016
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_l3
       nr=2017
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_l4
       nr=2018
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_t1
       nr=2019
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_t2
       nr=2020
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_t3
       nr=2021
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_t4
       nr=2022
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_hold_time
       nr=2024
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1v_eg_timescl
       nr=2025
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced1.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op1v_lvlscl_total
       nr=2026
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op1v_lvlscl_breakpoint
       nr=2027
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1v_lvlscl_left_depth
       nr=2028
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1v_lvlscl_right_depth
       nr=2029
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1v_lvlscl_left_curve
       nr=2030
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1v_lvlscl_right_curve
       nr=2031
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced1.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op1v_bw_bias_sense
       nr=2005
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op1v_freq_bias_sense
       nr=2032
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1v_pitch_mod_sense
       nr=2033
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1v_freq_mod_sense
       nr=2034
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op1v_freq_vel_sense
       nr=2035
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op1v_amp_mod_sense
       nr=2036
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op1v_amp_vel_sense
       nr=2037
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op1v_eg_bias_sense
       nr=2038
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 2 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 2"/>
  <syxoff shift=226/>

  <editsubgroup caption="Voiced2.Osc"/>

  <rpn id=d_op2v_spectral_form
       nr=2206
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op2v_keysync
       nr=2200
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op2v_frmt_bw
       nr=2210
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op2v_frmt_skirt
       nr=2208
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op2v_fseq_tracknr
       nr=2209
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced2.Freq"/>

  <rpn id=d_op2v_mode
       nr=2207
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op2v_freq_coarse
       nr=2202
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2v_freq_fine
       nr=2203
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2v_freq_notescl
       nr=2204
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op2v_detune
       nr=2211
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op2v_fmt_transpose
       nr=2201
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced2.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op2v_feg_init_val
       nr=2223
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2v_feg_atk_val
       nr=2212
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2v_feg_atk_time
       nr=2213
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op2v_feg_dcy_time
       nr=2214
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced2.EG"/>
  <rpn id=d_op2v_eg_l1
       nr=2215
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_l2
       nr=2216
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_l3
       nr=2217
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_l4
       nr=2218
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_t1
       nr=2219
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_t2
       nr=2220
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_t3
       nr=2221
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_t4
       nr=2222
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_hold_time
       nr=2224
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2v_eg_timescl
       nr=2225
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced2.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op2v_lvlscl_total
       nr=2226
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op2v_lvlscl_breakpoint
       nr=2227
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2v_lvlscl_left_depth
       nr=2228
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2v_lvlscl_right_depth
       nr=2229
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2v_lvlscl_left_curve
       nr=2230
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2v_lvlscl_right_curve
       nr=2231
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced2.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op2v_bw_bias_sense
       nr=2205
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op2v_freq_bias_sense
       nr=2232
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2v_pitch_mod_sense
       nr=2233
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2v_freq_mod_sense
       nr=2234
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op2v_freq_vel_sense
       nr=2235
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op2v_amp_mod_sense
       nr=2236
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op2v_amp_vel_sense
       nr=2237
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op2v_eg_bias_sense
       nr=2238
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 3 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 3"/>
  <syxoff shift=288/>

  <editsubgroup caption="Voiced3.Osc"/>

  <rpn id=d_op3v_spectral_form
       nr=2406
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op3v_keysync
       nr=2400
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op3v_frmt_bw
       nr=2410
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op3v_frmt_skirt
       nr=2408
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op3v_fseq_tracknr
       nr=2409
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced3.Freq"/>

  <rpn id=d_op3v_mode
       nr=2407
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op3v_freq_coarse
       nr=2402
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3v_freq_fine
       nr=2403
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3v_freq_notescl
       nr=2404
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op3v_detune
       nr=2411
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op3v_fmt_transpose
       nr=2401
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced3.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op3v_feg_init_val
       nr=2423
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3v_feg_atk_val
       nr=2412
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3v_feg_atk_time
       nr=2413
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op3v_feg_dcy_time
       nr=2414
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced3.EG"/>
  <rpn id=d_op3v_eg_l1
       nr=2415
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_l2
       nr=2416
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_l3
       nr=2417
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_l4
       nr=2418
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_t1
       nr=2419
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_t2
       nr=2420
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_t3
       nr=2421
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_t4
       nr=2422
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_hold_time
       nr=2424
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3v_eg_timescl
       nr=2425
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced3.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op3v_lvlscl_total
       nr=2426
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op3v_lvlscl_breakpoint
       nr=2427
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3v_lvlscl_left_depth
       nr=2428
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3v_lvlscl_right_depth
       nr=2429
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3v_lvlscl_left_curve
       nr=2430
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3v_lvlscl_right_curve
       nr=2431
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced3.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op3v_bw_bias_sense
       nr=2405
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op3v_freq_bias_sense
       nr=2432
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3v_pitch_mod_sense
       nr=2433
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3v_freq_mod_sense
       nr=2434
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op3v_freq_vel_sense
       nr=2435
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op3v_amp_mod_sense
       nr=2436
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op3v_amp_vel_sense
       nr=2437
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op3v_eg_bias_sense
       nr=2438
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 4 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 4"/>
  <syxoff shift=350/>

  <editsubgroup caption="Voiced4.Osc"/>

  <rpn id=d_op4v_spectral_form
       nr=2606
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op4v_keysync
       nr=2600
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op4v_frmt_bw
       nr=2610
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op4v_frmt_skirt
       nr=2608
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op4v_fseq_tracknr
       nr=2609
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced4.Freq"/>

  <rpn id=d_op4v_mode
       nr=2607
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op4v_freq_coarse
       nr=2602
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4v_freq_fine
       nr=2603
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4v_freq_notescl
       nr=2604
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op4v_detune
       nr=2611
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op4v_fmt_transpose
       nr=2601
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced4.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op4v_feg_init_val
       nr=2623
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4v_feg_atk_val
       nr=2612
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4v_feg_atk_time
       nr=2613
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op4v_feg_dcy_time
       nr=2614
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced4.EG"/>
  <rpn id=d_op4v_eg_l1
       nr=2615
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_l2
       nr=2616
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_l3
       nr=2617
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_l4
       nr=2618
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_t1
       nr=2619
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_t2
       nr=2620
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_t3
       nr=2621
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_t4
       nr=2622
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_hold_time
       nr=2624
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4v_eg_timescl
       nr=2625
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced4.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op4v_lvlscl_total
       nr=2626
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op4v_lvlscl_breakpoint
       nr=2627
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4v_lvlscl_left_depth
       nr=2628
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4v_lvlscl_right_depth
       nr=2629
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4v_lvlscl_left_curve
       nr=2630
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4v_lvlscl_right_curve
       nr=2631
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced4.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op4v_bw_bias_sense
       nr=2605
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op4v_freq_bias_sense
       nr=2632
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4v_pitch_mod_sense
       nr=2633
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4v_freq_mod_sense
       nr=2634
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op4v_freq_vel_sense
       nr=2635
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op4v_amp_mod_sense
       nr=2636
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op4v_amp_vel_sense
       nr=2637
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op4v_eg_bias_sense
       nr=2638
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 5 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 5"/>
  <syxoff shift=412/>

  <editsubgroup caption="Voiced5.Osc"/>

  <rpn id=d_op5v_spectral_form
       nr=2806
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op5v_keysync
       nr=2800
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op5v_frmt_bw
       nr=2810
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op5v_frmt_skirt
       nr=2808
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op5v_fseq_tracknr
       nr=2809
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced5.Freq"/>

  <rpn id=d_op5v_mode
       nr=2807
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op5v_freq_coarse
       nr=2802
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5v_freq_fine
       nr=2803
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5v_freq_notescl
       nr=2804
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op5v_detune
       nr=2811
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op5v_fmt_transpose
       nr=2801
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced5.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op5v_feg_init_val
       nr=2823
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5v_feg_atk_val
       nr=2812
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5v_feg_atk_time
       nr=2813
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op5v_feg_dcy_time
       nr=2814
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced5.EG"/>
  <rpn id=d_op5v_eg_l1
       nr=2815
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_l2
       nr=2816
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_l3
       nr=2817
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_l4
       nr=2818
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_t1
       nr=2819
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_t2
       nr=2820
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_t3
       nr=2821
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_t4
       nr=2822
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_hold_time
       nr=2824
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5v_eg_timescl
       nr=2825
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced5.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op5v_lvlscl_total
       nr=2826
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op5v_lvlscl_breakpoint
       nr=2827
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5v_lvlscl_left_depth
       nr=2828
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5v_lvlscl_right_depth
       nr=2829
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5v_lvlscl_left_curve
       nr=2830
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5v_lvlscl_right_curve
       nr=2831
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced5.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op5v_bw_bias_sense
       nr=2805
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op5v_freq_bias_sense
       nr=2832
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5v_pitch_mod_sense
       nr=2833
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5v_freq_mod_sense
       nr=2834
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op5v_freq_vel_sense
       nr=2835
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op5v_amp_mod_sense
       nr=2836
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op5v_amp_vel_sense
       nr=2837
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op5v_eg_bias_sense
       nr=2838
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 6 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 6"/>
  <syxoff shift=474/>

  <editsubgroup caption="Voiced6.Osc"/>

  <rpn id=d_op6v_spectral_form
       nr=3006
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op6v_keysync
       nr=3000
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op6v_frmt_bw
       nr=3010
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op6v_frmt_skirt
       nr=3008
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op6v_fseq_tracknr
       nr=3009
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced6.Freq"/>

  <rpn id=d_op6v_mode
       nr=3007
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op6v_freq_coarse
       nr=3002
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6v_freq_fine
       nr=3003
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6v_freq_notescl
       nr=3004
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op6v_detune
       nr=3011
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op6v_fmt_transpose
       nr=3001
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced6.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op6v_feg_init_val
       nr=3023
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6v_feg_atk_val
       nr=3012
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6v_feg_atk_time
       nr=3013
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op6v_feg_dcy_time
       nr=3014
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced6.EG"/>
  <rpn id=d_op6v_eg_l1
       nr=3015
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_l2
       nr=3016
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_l3
       nr=3017
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_l4
       nr=3018
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_t1
       nr=3019
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_t2
       nr=3020
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_t3
       nr=3021
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_t4
       nr=3022
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_hold_time
       nr=3024
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6v_eg_timescl
       nr=3025
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced6.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op6v_lvlscl_total
       nr=3026
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op6v_lvlscl_breakpoint
       nr=3027
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6v_lvlscl_left_depth
       nr=3028
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6v_lvlscl_right_depth
       nr=3029
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6v_lvlscl_left_curve
       nr=3030
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6v_lvlscl_right_curve
       nr=3031
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced6.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op6v_bw_bias_sense
       nr=3005
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op6v_freq_bias_sense
       nr=3032
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6v_pitch_mod_sense
       nr=3033
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6v_freq_mod_sense
       nr=3034
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op6v_freq_vel_sense
       nr=3035
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op6v_amp_mod_sense
       nr=3036
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op6v_amp_vel_sense
       nr=3037
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op6v_eg_bias_sense
       nr=3038
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 7 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 7"/>
  <syxoff shift=536/>

  <editsubgroup caption="Voiced7.Osc"/>

  <rpn id=d_op7v_spectral_form
       nr=3206
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op7v_keysync
       nr=3200
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op7v_frmt_bw
       nr=3210
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op7v_frmt_skirt
       nr=3208
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op7v_fseq_tracknr
       nr=3209
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced7.Freq"/>

  <rpn id=d_op7v_mode
       nr=3207
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op7v_freq_coarse
       nr=3202
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7v_freq_fine
       nr=3203
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7v_freq_notescl
       nr=3204
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op7v_detune
       nr=3211
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op7v_fmt_transpose
       nr=3201
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced7.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op7v_feg_init_val
       nr=3223
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7v_feg_atk_val
       nr=3212
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7v_feg_atk_time
       nr=3213
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op7v_feg_dcy_time
       nr=3214
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced7.EG"/>
  <rpn id=d_op7v_eg_l1
       nr=3215
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_l2
       nr=3216
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_l3
       nr=3217
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_l4
       nr=3218
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_t1
       nr=3219
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_t2
       nr=3220
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_t3
       nr=3221
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_t4
       nr=3222
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_hold_time
       nr=3224
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7v_eg_timescl
       nr=3225
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced7.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op7v_lvlscl_total
       nr=3226
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op7v_lvlscl_breakpoint
       nr=3227
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7v_lvlscl_left_depth
       nr=3228
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7v_lvlscl_right_depth
       nr=3229
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7v_lvlscl_left_curve
       nr=3230
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7v_lvlscl_right_curve
       nr=3231
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced7.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op7v_bw_bias_sense
       nr=3205
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op7v_freq_bias_sense
       nr=3232
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7v_pitch_mod_sense
       nr=3233
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7v_freq_mod_sense
       nr=3234
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op7v_freq_vel_sense
       nr=3235
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op7v_amp_mod_sense
       nr=3236
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op7v_amp_vel_sense
       nr=3237
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op7v_eg_bias_sense
       nr=3238
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 8 (Voiced) -->
  <editgroup caption="V 8"/>
  <syxoff shift=598/>

  <editsubgroup caption="Voiced8.Osc"/>

  <rpn id=d_op8v_spectral_form
       nr=3406
       syxOff=0x04
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Spectral Form"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Sine;All 1;All 2;Odd 1;Odd 2;Res1;Res 1;Frmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op8v_keysync
       nr=3400
       syxOff=0x00
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Key Sync"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op8v_frmt_bw
       nr=3410
       syxOff=0x06
       caption="V Frmt Bandwidth"
       info="Spectral Bandwidth\n\n (note) applies to Res1+2 and Formant oscillator types"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op8v_frmt_skirt
       nr=3408
       syxOff=0x05
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="V Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op8v_fseq_tracknr
       nr=3409
       syxOff=0x05
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V FSeq Track Nr"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=9
       />


  <editsubgroup caption="Voiced8.Freq"/>

  <rpn id=d_op8v_mode
       nr=3407
       syxOff=0x05
       syxBitOff=6
       syxBitNum=1
       caption="V Mode"
       min=0
       max=1
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Ratio;Fixed"
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op8v_freq_coarse
       nr=3402
       syxOff=0x01
       caption="V Freq Coarse"
       min=0
       max=0x1F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8v_freq_fine
       nr=3403
       syxOff=0x02
       caption="V Freq Fine"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8v_freq_notescl
       nr=3404
       syxOff=0x03
       caption="V Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..30 => -15..+15 -->
  <rpn id=d_op8v_detune
       nr=3411
       syxOff=0x07
       caption="V Detune"
       min=0
       max=0x1E
       bias=15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <rpn id=d_op8v_fmt_transpose
       nr=3401
       syxOff=0x00
       syxBitOff=0
       syxBitNum=6
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Voiced8.FreqEG"/>

  <rpn id=d_op8v_feg_init_val
       nr=3423
       syxOff=0x08
       caption="V FEG Init Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8v_feg_atk_val
       nr=3412
       syxOff=0x09
       caption="V FEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8v_feg_atk_time
       nr=3413
       syxOff=0x0A
       caption="V FEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op8v_feg_dcy_time
       nr=3414
       syxOff=0x0B
       caption="V FEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Voiced8.EG"/>
  <rpn id=d_op8v_eg_l1
       nr=3415
       syxOff=0x0C
       caption="V EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_l2
       nr=3416
       syxOff=0x0D
       caption="V EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_l3
       nr=3417
       syxOff=0x0E
       caption="V EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_l4
       nr=3418
       syxOff=0x0F
       caption="V EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_t1
       nr=3419
       syxOff=0x10
       caption="V EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_t2
       nr=3420
       syxOff=0x11
       caption="V EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_t3
       nr=3421
       syxOff=0x12
       caption="V EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_t4
       nr=3422
       syxOff=0x13
       caption="V EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_hold_time
       nr=3424
       syxOff=0x14
       caption="V EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8v_eg_timescl
       nr=3425
       syxOff=0x15
       caption="V EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />


  <editsubgroup caption="Voiced8.LevelScl"/>

  <rpn id=d_op8v_lvlscl_total
       nr=3426
       syxOff=0x16
       caption="V Lvl Total Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op8v_lvlscl_breakpoint
       nr=3427
       syxOff=0x17
       caption="V Lvl Break Point"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8v_lvlscl_left_depth
       nr=3428
       syxOff=0x18
       caption="V Lvl Left Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8v_lvlscl_right_depth
       nr=3429
       syxOff=0x19
       caption="V Lvl Right Depth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8v_lvlscl_left_curve
       nr=3430
       syxOff=0x1A
       caption="V Lvl Left Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8v_lvlscl_right_curve
       nr=3431
       syxOff=0x1B
       caption="V Lvl Right Curve"
       min=0
       max=3
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="-lin;-exp;+exp;+lin"
       randLockBit=3
       />


  <editsubgroup caption="Voiced8.Sense"/>

  <!-- 0..14 => -7..+7 (width bias mod amt)-->
  <rpn id=d_op8v_bw_bias_sense
       nr=3405
       syxOff=0x04
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op8v_freq_bias_sense
       nr=3432
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=3
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8v_pitch_mod_sense
       nr=3433
       syxOff=0x1F
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="V Pitch Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8v_freq_mod_sense
       nr=3434
       syxOff=0x20
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op8v_freq_vel_sense
       nr=3435
       syxOff=0x20
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Freq Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <rpn id=d_op8v_amp_mod_sense
       nr=3436
       syxOff=0x21
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="V Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op8v_amp_vel_sense
       nr=3437
       syxOff=0x21
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="V Amp Vel Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- 0..14 => -7..+7 -->
  <rpn id=d_op8v_eg_bias_sense
       nr=3438
       syxOff=0x22
       caption="V EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />


  <!-- Operator 1 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 1"/>
  <syxoff shift=164/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced1.Osc"/>

  <rpn id=d_op1n_mode
       nr=2101
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op1n_bandwidth
       nr=2105
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op1n_frmt_res
       nr=2107
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op1n_frmt_skirt
       nr=2108
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced1.Freq"/>
  <rpn id=d_op1n_freq_coarse
       nr=2102
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_freq_fine
       nr=2103
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_freq_notescl
       nr=2104
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_frmt_transpose
       nr=2100
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced1.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op1n_freqeg_init_val
       nr=2109
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1n_freqeg_atk_val
       nr=2110
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1n_freqeg_atk_time
       nr=2111
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op1n_freqeg_dcy_time
       nr=2112
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced1.Level"/>

  <rpn id=d_op1n_level
       nr=2113
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op1n_level_keyscl
       nr=2114
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced1.EG"/>

  <rpn id=d_op1n_eg_level1
       nr=2115
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_level2
       nr=2116
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_level3
       nr=2117
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_level4
       nr=2118
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_time1
       nr=2119
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_time2
       nr=2120
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_time3
       nr=2121
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_time4
       nr=2122
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_hold_time
       nr=2123
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_timescl
       nr=2124
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced1.Sense"/>

  <rpn id=d_op1n_bw_bias_sense
       nr=2106
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_bias_sense
       nr=2125
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_freq_mod_sense
       nr=2126
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_freq_vel_sense
       nr=2127
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_amp_mod_sense
       nr=2128
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_amp_vel_sense
       nr=2129
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op1n_eg_bias_sense
       nr=2130
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- Operator 2 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 2"/>
  <syxoff shift=226/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced2.Osc"/>

  <rpn id=d_op2n_mode
       nr=2301
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op2n_bandwidth
       nr=2305
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op2n_frmt_res
       nr=2307
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op2n_frmt_skirt
       nr=2308
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced2.Freq"/>
  <rpn id=d_op2n_freq_coarse
       nr=2302
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_freq_fine
       nr=2303
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_freq_notescl
       nr=2304
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_frmt_transpose
       nr=2300
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced2.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op2n_freqeg_init_val
       nr=2309
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2n_freqeg_atk_val
       nr=2310
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2n_freqeg_atk_time
       nr=2311
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op2n_freqeg_dcy_time
       nr=2312
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced2.Level"/>

  <rpn id=d_op2n_level
       nr=2313
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op2n_level_keyscl
       nr=2314
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced2.EG"/>

  <rpn id=d_op2n_eg_level1
       nr=2315
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_level2
       nr=2316
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_level3
       nr=2317
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_level4
       nr=2318
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_time1
       nr=2319
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_time2
       nr=2320
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_time3
       nr=2321
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_time4
       nr=2322
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_hold_time
       nr=2323
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_timescl
       nr=2324
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced2.Sense"/>

  <rpn id=d_op2n_bw_bias_sense
       nr=2306
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_bias_sense
       nr=2325
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_freq_mod_sense
       nr=2326
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_freq_vel_sense
       nr=2327
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_amp_mod_sense
       nr=2328
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_amp_vel_sense
       nr=2329
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op2n_eg_bias_sense
       nr=2330
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- Operator 3 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 3"/>
  <syxoff shift=288/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced3.Osc"/>

  <rpn id=d_op3n_mode
       nr=2501
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op3n_bandwidth
       nr=2505
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op3n_frmt_res
       nr=2507
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op3n_frmt_skirt
       nr=2508
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced3.Freq"/>
  <rpn id=d_op3n_freq_coarse
       nr=2502
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_freq_fine
       nr=2503
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_freq_notescl
       nr=2504
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_frmt_transpose
       nr=2500
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced3.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op3n_freqeg_init_val
       nr=2509
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3n_freqeg_atk_val
       nr=2510
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3n_freqeg_atk_time
       nr=2511
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op3n_freqeg_dcy_time
       nr=2512
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced3.Level"/>

  <rpn id=d_op3n_level
       nr=2513
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op3n_level_keyscl
       nr=2514
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced3.EG"/>

  <rpn id=d_op3n_eg_level1
       nr=2515
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_level2
       nr=2516
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_level3
       nr=2517
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_level4
       nr=2518
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_time1
       nr=2519
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_time2
       nr=2520
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_time3
       nr=2521
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_time4
       nr=2522
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_hold_time
       nr=2523
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_timescl
       nr=2524
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced3.Sense"/>

  <rpn id=d_op3n_bw_bias_sense
       nr=2506
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_bias_sense
       nr=2525
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_freq_mod_sense
       nr=2526
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_freq_vel_sense
       nr=2527
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_amp_mod_sense
       nr=2528
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_amp_vel_sense
       nr=2529
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op3n_eg_bias_sense
       nr=2530
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- Operator 4 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 4"/>
  <syxoff shift=350/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced4.Osc"/>

  <rpn id=d_op4n_mode
       nr=2701
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op4n_bandwidth
       nr=2705
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op4n_frmt_res
       nr=2707
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op4n_frmt_skirt
       nr=2708
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced4.Freq"/>
  <rpn id=d_op4n_freq_coarse
       nr=2702
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_freq_fine
       nr=2703
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_freq_notescl
       nr=2704
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_frmt_transpose
       nr=2700
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced4.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op4n_freqeg_init_val
       nr=2709
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4n_freqeg_atk_val
       nr=2710
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4n_freqeg_atk_time
       nr=2711
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op4n_freqeg_dcy_time
       nr=2712
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced4.Level"/>

  <rpn id=d_op4n_level
       nr=2713
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op4n_level_keyscl
       nr=2714
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced4.EG"/>

  <rpn id=d_op4n_eg_level1
       nr=2715
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_level2
       nr=2716
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_level3
       nr=2717
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_level4
       nr=2718
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_time1
       nr=2719
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_time2
       nr=2720
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_time3
       nr=2721
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_time4
       nr=2722
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_hold_time
       nr=2723
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_timescl
       nr=2724
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced4.Sense"/>

  <rpn id=d_op4n_bw_bias_sense
       nr=2706
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_bias_sense
       nr=2725
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_freq_mod_sense
       nr=2726
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_freq_vel_sense
       nr=2727
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_amp_mod_sense
       nr=2728
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_amp_vel_sense
       nr=2729
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op4n_eg_bias_sense
       nr=2730
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- Operator 5 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 5"/>
  <syxoff shift=412/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced5.Osc"/>

  <rpn id=d_op5n_mode
       nr=2901
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op5n_bandwidth
       nr=2905
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op5n_frmt_res
       nr=2907
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op5n_frmt_skirt
       nr=2908
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced5.Freq"/>
  <rpn id=d_op5n_freq_coarse
       nr=2902
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_freq_fine
       nr=2903
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_freq_notescl
       nr=2904
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_frmt_transpose
       nr=2900
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced5.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op5n_freqeg_init_val
       nr=2909
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5n_freqeg_atk_val
       nr=2910
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5n_freqeg_atk_time
       nr=2911
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op5n_freqeg_dcy_time
       nr=2912
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced5.Level"/>

  <rpn id=d_op5n_level
       nr=2913
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op5n_level_keyscl
       nr=2914
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced5.EG"/>

  <rpn id=d_op5n_eg_level1
       nr=2915
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_level2
       nr=2916
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_level3
       nr=2917
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_level4
       nr=2918
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_time1
       nr=2919
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_time2
       nr=2920
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_time3
       nr=2921
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_time4
       nr=2922
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_hold_time
       nr=2923
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_timescl
       nr=2924
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced5.Sense"/>

  <rpn id=d_op5n_bw_bias_sense
       nr=2906
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_bias_sense
       nr=2925
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_freq_mod_sense
       nr=2926
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_freq_vel_sense
       nr=2927
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_amp_mod_sense
       nr=2928
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_amp_vel_sense
       nr=2929
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op5n_eg_bias_sense
       nr=2930
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- Operator 6 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 6"/>
  <syxoff shift=474/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced6.Osc"/>

  <rpn id=d_op6n_mode
       nr=3101
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op6n_bandwidth
       nr=3105
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op6n_frmt_res
       nr=3107
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op6n_frmt_skirt
       nr=3108
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced6.Freq"/>
  <rpn id=d_op6n_freq_coarse
       nr=3102
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_freq_fine
       nr=3103
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_freq_notescl
       nr=3104
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_frmt_transpose
       nr=3100
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced6.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op6n_freqeg_init_val
       nr=3109
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6n_freqeg_atk_val
       nr=3110
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6n_freqeg_atk_time
       nr=3111
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op6n_freqeg_dcy_time
       nr=3112
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced6.Level"/>

  <rpn id=d_op6n_level
       nr=3113
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op6n_level_keyscl
       nr=3114
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced6.EG"/>

  <rpn id=d_op6n_eg_level1
       nr=3115
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_level2
       nr=3116
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_level3
       nr=3117
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_level4
       nr=3118
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_time1
       nr=3119
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_time2
       nr=3120
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_time3
       nr=3121
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_time4
       nr=3122
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_hold_time
       nr=3123
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_timescl
       nr=3124
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced6.Sense"/>

  <rpn id=d_op6n_bw_bias_sense
       nr=3106
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_bias_sense
       nr=3125
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_freq_mod_sense
       nr=3126
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_freq_vel_sense
       nr=3127
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_amp_mod_sense
       nr=3128
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_amp_vel_sense
       nr=3129
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op6n_eg_bias_sense
       nr=3130
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- Operator 7 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 7"/>
  <syxoff shift=536/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced7.Osc"/>

  <rpn id=d_op7n_mode
       nr=3301
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op7n_bandwidth
       nr=3305
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op7n_frmt_res
       nr=3307
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op7n_frmt_skirt
       nr=3308
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced7.Freq"/>
  <rpn id=d_op7n_freq_coarse
       nr=3302
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_freq_fine
       nr=3303
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_freq_notescl
       nr=3304
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_frmt_transpose
       nr=3300
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced7.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op7n_freqeg_init_val
       nr=3309
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7n_freqeg_atk_val
       nr=3310
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7n_freqeg_atk_time
       nr=3311
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op7n_freqeg_dcy_time
       nr=3312
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced7.Level"/>

  <rpn id=d_op7n_level
       nr=3313
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op7n_level_keyscl
       nr=3314
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced7.EG"/>

  <rpn id=d_op7n_eg_level1
       nr=3315
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_level2
       nr=3316
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_level3
       nr=3317
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_level4
       nr=3318
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_time1
       nr=3319
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_time2
       nr=3320
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_time3
       nr=3321
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_time4
       nr=3322
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_hold_time
       nr=3323
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_timescl
       nr=3324
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced7.Sense"/>

  <rpn id=d_op7n_bw_bias_sense
       nr=3306
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_bias_sense
       nr=3325
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_freq_mod_sense
       nr=3326
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_freq_vel_sense
       nr=3327
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_amp_mod_sense
       nr=3328
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_amp_vel_sense
       nr=3329
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op7n_eg_bias_sense
       nr=3330
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <!-- Operator 8 (Unvoiced) -->
  <editgroup caption="N 8"/>
  <syxoff shift=598/>

  <editsubgroup caption="Unvoiced8.Osc"/>

  <rpn id=d_op8n_mode
       nr=3501
       syxOff=0x24
       syxBitOff=5
       syxBitNum=2
       caption="Mode"
       min=0
       max=2
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       editOptions="Normal;LinkOsc;LinkFrmt"
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op8n_bandwidth
       nr=3505
       syxOff=0x27
       caption="Bandwidth"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op8n_frmt_res
       nr=3507
       syxOff=0x29
       syxBitOff=3
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Resonance"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <rpn id=d_op8n_frmt_skirt
       nr=3508
       syxOff=0x29
       syxBitOff=0
       syxBitNum=3
       caption="Frmt Skirt"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced8.Freq"/>
  <rpn id=d_op8n_freq_coarse
       nr=3502
       syxOff=0x24
       syxBitOff=0
       syxBitNum=5
       caption="Freq Coarse"
       min=0
       max=0x15
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_freq_fine
       nr=3503
       syxOff=0x25
       caption="Freq Fine"
       min=0
       max=0x7F
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_freq_notescl
       nr=3504
       syxOff=0x26
       caption="Freq NoteScl"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_frmt_transpose
       nr=3500
       syxOff=0x23
       caption="Frmt Transpose"
       min=0
       max=0x30
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=2
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced8.Freq EG"/>

  <rpn id=d_op8n_freqeg_init_val
       nr=3509
       syxOff=0x2A
       caption="FreqEG Initial Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8n_freqeg_atk_val
       nr=3510
       syxOff=0x2B
       caption="FreqEG Attack Value"
       min=0
       max=0x64
       bias=50
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8n_freqeg_atk_time
       nr=3511
       syxOff=0x2C
       caption="FreqEG Attack Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op8n_freqeg_dcy_time
       nr=3512
       syxOff=0x2D
       caption="FreqEG Decay Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced8.Level"/>

  <rpn id=d_op8n_level
       nr=3513
       syxOff=0x2E
       caption="Level"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=9
       />

  <rpn id=d_op8n_level_keyscl
       nr=3514
       syxOff=0x2F
       caption="Level KeyScl"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=3
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced8.EG"/>

  <rpn id=d_op8n_eg_level1
       nr=3515
       syxOff=0x30
       caption="EG Level 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_level2
       nr=3516
       syxOff=0x31
       caption="EG Level 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_level3
       nr=3517
       syxOff=0x32
       caption="EG Level 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=5
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_level4
       nr=3518
       syxOff=0x33
       caption="EG Level 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=4
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_time1
       nr=3519
       syxOff=0x34
       caption="EG Time 1"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_time2
       nr=3520
       syxOff=0x35
       caption="EG Time 2"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_time3
       nr=3521
       syxOff=0x36
       caption="EG Time 3"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=7
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_time4
       nr=3522
       syxOff=0x37
       caption="EG Time 4"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=6
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_hold_time
       nr=3523
       syxOff=0x38
       caption="EG Hold Time"
       min=0
       max=0x63
       class=value
       celRange=0_127
       randLockBit=3
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_timescl
       nr=3524
       syxOff=0x39
       caption="EG Time Scaling"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=8
       />

  <editsubgroup caption="Unvoiced8.Sense"/>

  <rpn id=d_op8n_bw_bias_sense
       nr=3506
       syxOff=0x28
       caption="BW Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_bias_sense
       nr=3525
       syxOff=0x3A
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_freq_mod_sense
       nr=3526
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Freq Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_freq_vel_sense
       nr=3527
       syxOff=0x3B
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Freq Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_amp_mod_sense
       nr=3528
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=4
       syxBitNum=3
       caption="Amp Mod Sense"
       min=0
       max=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_amp_vel_sense
       nr=3529
       syxOff=0x3C
       syxBitOff=0
       syxBitNum=4
       caption="Amp Velocity Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />

  <rpn id=d_op8n_eg_bias_sense
       nr=3530
       syxOff=0x3D
       caption="EG Bias Sense"
       min=0
       max=0xE
       bias=7
       class=value
       celRange=LO_NIBL
       randLockBit=1
       />




</MIDISynthProfile>
